<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentstyle[a4,czech,bezier]{article}

\input{eltex1}
\input{eltex2}

\begin{document}
\section{Návod na pouľití makra eltex 2.0}
Zde je návod na pouľití daląí verze makra \verb?eltex? pro kreslení
elektrotechnických schémat v \LaTeX u. Od předchozí verze se liąí tím,
ľe je zde moľnost vykreslení pomocného rastru pro snaząí orientaci při
umís»ování součástek a také příkazy pro součástky mají trochu jinou
syntaxi neľ v
předchozí verzi. Tedy nová a stará verze jsou neslučitelné. Důvod pro
změny je to, ľe se v praxi neosvědčila původní
syntaxe příkazů - přílią mnoho parametrů (nepřehledné), popisky
součástek jako parametry příkazů zbytečné - v mnoha případech bylo
nutno umístit
popisky do obrázku jinam neľ kam to umís»ovaly parametry. Nové makro
obsahuje některé hodně frekventované součástky \uv{dvakrát}
liąí se délkou vývodů. Tento
zdánlivě zbytečný luxus. který zabírá pamě», se osvědčil.
Větąinou se uąetří čas při kreslení obrázku.
V případě kdyľ je málo místa je k dispozici i součástka s
kratąími vývody. Druhy značek vznikaly
v makru podle skutečné potřeby při kreslení do skript, návodů na
laboratorní cvičení a podobných materiálů z
hlediska sdělovací techniky, teorie obvodů, elektroniky. Takový postup
jsem volil proto, aby makro nebylo zbytečně velké a obsahovalo předevąím
to, co je třeba a nezatěľovalo pamě». Ale i tak je makro větąí má 100kB.
Aby zabralo co nejméně RAM paměti při spuątění překladu, tak jsou
součástky rozděleny do několika souborů eltex1 aľ eltex7 podle tématu.
Tak není třeba načítat celé makro, ale vľdy jen to co momentálně
potřebujeme. A tedy někdo
můľe postrádat zrovna \uv{ty své} značky. Proti minulé verzi jsou kresleny
schématické značky s ohledem na normu ČSN IEC 617-1 aľ 11 (1993 aľ 1995),
která bohuľel byla zruąena bez náhrady v roce 2005. Není tedy kreslení
schématických značek určeno státem uznanou normou a stává se tak
záleľitostí firem.

Uvedený princip kreslení neodpovídá přílią době
grafického uľivatelského rozhraní a chtělo by to spíą interaktivní
\uv{malovátko} které pak do souboru uloľí
odpovídající posloupnost příkazů třeba makra \verb?eltex?.




\section{Popis příkazů}
\subsection{Základní značky}
Tyto značky obsahuje makro \verb?\eltex1? \\

\noindent
\verb?\grid{x}{y}?
generuje souřadnicovou sí» pro obrázek s krokem 10mm.
x - ąířka obrázku v cm, y - výąka obrázku v cm, jen celá čísla.

\subsubsection{Zdroje}

\verb?\hsourcev?
Ideální napě»ový zdroj v horizontální poloze.

\noindent
\verb?\hhsourcev?
Ideální napě»ový zdroj v horizontální poloze se zkrácenými
vývody.

\noindent
\verb?\vsourcev?
Ideální napě»ový zdroj ve vertikální poloze.

\noindent
\verb?\vvsourcev?
Ideální napě»ový zdroj ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.

\noindent
\verb?\dsourcev{x}?
Ideální napě»ový zdroj v diagonální poloze, x - poloha zdroje písmeno U -
vpravo nahoru, D - vpravo dolů.

\noindent
\verb?\hsourcec?
Ideální proudový zdroj v horizontální poloze.

\noindent
\verb?\hhsourcec?
Ideální proudový zdroj v horizontální poloze se zkrácenými
vývody.

\noindent
\verb?\vsourcec?
Ideální proudový zdroj ve vertikální poloze.

\noindent
\verb?\vvsourcec?
Ideální proudový zdroj ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.

\noindent
\verb?\dsourcec{x}?
Ideální proudový zdroj v diagonální poloze, x - poloha zdroje písmeno U -
vpravo nahoru, D - vpravo dolů.

\subsubsection{Rezistory}
\verb?\hrez{n}?
Rezistor v horizontální poloze. Číslo n udává typ rezistoru.
0 - základní značka
1 - rezistor nastavitelný nástrojem jezdec nahoře,
2 - rezistor nastavitelný nástrojem jezdec dole,
3 - rezistor nastavitelný nástrojem jezdec spojen s krajním vývodem,
4 - rezistor proměnný jezdec nahoře,
5 - rezistor proměnný jezdec dole,
6 - rezistor proměnný jezdec spojen s krajním vývodem,
7 - rezistor závislý na nějaké veličině,

\noindent
\verb?\hhrez{n}?
Rezistor v horizontální poloze se zkrácenými vývody.

\noindent
\verb?\vrez{n}?
Rezistor ve vertikální poloze.

\noindent
\verb?\vvrez{n}?
Rezistor ve vertikální poloze se zkrácenými vývody. 

\noindent
\verb?\drez{x}{n}?
Rezistor v diagonální poloze. x - písmeno udává polohu rezistoru U -
vpravo nahoru, D - vpravo dolů, n - číslo - typ rezistoru,

\noindent
\verb?\ddrez{x}{n}?
Rezistor v diagonální poloze se zkrácenými vývody.


\subsubsection{Kondenzátory}
\verb?\hcap{n}?
Kondenzátor v horizontální poloze. Číslo n udává typ kondenzátoru.
0 - základní značka
1 - kondenzátor nastavitelný nástrojem,
4 - kondenzátor proměnný,

\noindent
\verb?\hhcap{n}?
Kondenzátor v horizontální poloze se zkrácenými vývody.

\noindent
\verb?\vcap{n}?
Kondenzátor ve vertikální poloze.

\noindent
\verb?\vvcap{n}?
Kondenzátor ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.

\noindent
\verb?\dcap{x}{n}?
Kondenzátor v diagonální poloze. x písmeno - orientace značky U vpravo
nahoru, D vpravo dolů, n číslo - typ.



\subsubsection{Cívky}
\verb?\hturn{x}{n}?
Dva závity v horizontální poloze, x - písmeno - poloha závitů U nahoru,
D dolů, n = 0 základní značka, n = 1 proměnná indukčnost nastavitelná
nástrojem.

\noindent
\verb?\vturn{x}{n}?
Dva závity ve vertikální poloze, x - písmeno - poloha závitů L vlevo,
R vpravo, n = 0 základní značka, n = 1 proměnná indukčnost nastavitelná
nástrojem.

\noindent
\verb?\hind{x}{n}?
Cívka v horizontální poloze, x - písmeno - poloha závitů U nahoru,
D dolů, n = 0 základní značka, n = 1 proměnná indukčnost nastavitelná
nástrojem.

\noindent
\verb?\hhind{x}{n}?
Cívka v horizontální poloze se zkrácenými vývody, 

\noindent
\verb?\vind{x}{n}?
Cívka ve vertikální poloze, x - písmeno - poloha závitů L vlevo,
R vpravo, n = 0 základní značka, n = 1 proměnná indukčnost nastavitelná
nástrojem.

\noindent
\verb?\vvind{x}{n}?
Cívka ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.


\noindent
\verb?\dind{x}{y}{n}?
Cívka v diagonální poloze, Musí být zvoleno makro bezier,
x - písmeno - poloha značky - U vpravo nahoru,
D vpravo dolů, y - písmeno - poloha závitů L vlevo, R vpravo,
n = 0 základní značka, n = 1 proměnná indukčnost nastavitelná
nástrojem. 


\subsubsection{Jádra cívek a transformátorů}
\verb?\hcore{n}{x}?
Jádro v horizontální poloze, x - písmeno - typ jádra I ľelezo F ferit, n
- celé číslo - délka značky v mm pro (I), nebo počet čar pro (F).

\noindent
\verb?\vcore{n}{x}?
Jádro ve vertikální poloze.

\noindent
\verb?\dcore{x}{n}{y}?
Jádro v diagonální poloze, x - písmeno - orientace značky U vpravo
nahoru, D vlevo dolů, n - celé číslo - délka značky v mm pro (I), nebo počet
čar pro (F),
y - typ jádra I ľelezo F ferit.


\noindent
\verb?\simb{n}?
Symboly vzájemné orientace vinutí, n je číslo 1 $\bullet$, 2 = $\Box$, 3 =
$\triangle $.


\subsubsection{Spínače}
\verb?\hswitch{n}?
spínač v horizontální poloze, číslo n=0 zapnuto, 1 vypnuto.

\noindent
\verb?\vswitch{n}?
spínač ve vertikální poloze, číslo n=0 zapnuto, 1 vypnuto.


\noindent
\verb?\hoswitch{x}{n}?
přepínač v horizontální poloze, x - písmeno - orientace značky R vpravo,
L vlevo, číslo n=0 zapnuto, 1 vypnuto.

\noindent
\verb?\voswitch{x}{n}?
přepínač ve vertikální poloze, x - písmeno - orientace značky U nahoru,
D dolů, číslo n=0 zapnuto, 1 vypnuto.

\subsubsection{Daląí základní značky}
\verb?\node?
vodivé spojení vodičů

\noindent
\verb?\pin?
svorka

\noindent
\verb?\hwire{n}?
vodič v horizontální poloze, n číslo udává délku v mm.


\noindent
\verb?\vwire{n}?
vodič ve vertikální poloze, n číslo udává délku v mm.

\noindent
\verb?\dwire{x}{n}?
vodič v diagonální poloze, x písmeno - poloha vodiče  U vpravo nahoru, D
vpravo dolů, n číslo udává délku v mm.

\noindent
\verb?\cloop{x}{y}?
symbol orientace jednoduché smyčky, x písmeno - R orientace pravotočivá
(ve směru hod. ručiček), L
levotočivá, y - text- označení smyčky.

\noindent
\verb?\earth{x}?
Uzemnění, x - písmeno - orientace značky D dolů, U nahoru, L vlevo, R
vpravo.


\noindent
\verb?\chassis{x}?
Spojení na kostru, x - písmeno - orientace značky D dolů, U nahoru, L vlevo, R
vpravo.


\noindent
\verb?\hmeasure{x}?
Měřicí přístroj ukazovací v horizontální poloze,
x - napsat písmeno označující druh měřené veličiny.

\noindent
\verb?\hhmeasure{x}?
Měřicí přístroj ukazovací v horizontální poloze se zkrácenými vývody.

\noindent
\verb?\vmeasure{x}?
Měřicí přístroj ukazovací ve vertikální poloze.

\noindent
\verb?\vvmeasure{x}?
Měřicí přístroj ukazovací ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.

\noindent
\verb?\osc{x}?
Osciloskop, x - písmeno - druh přístroje I  ukazovací, R zapisovací.

\subsection{Polovodiče}

Tyto značky obsahuje makro \verb?\eltex2? \\

\noindent
\verb?\graetz{x}?
Můstkový usměrňovač s diodami, x písmeno - orientace + pólu usměrňovače
R vpravo, L vlevo.

\noindent
\verb?\hdiode{x}{y}?
Dioda v horizontální poloze, x - písmeno - orientace katody R vpravo, L
vlevo, y - písmeno - typ diody C varikap, Z Zenerova, E Esakiho, S
Shottkyho, D svítivá LED, P fotodioda, L laserová,
bez písmene - základní značka,

\noindent
\verb?\vdiode{x}{y}?
Dioda ve vertikální poloze, x - písmeno - orientace katody U nahoru, D
dolů, y - písmeno - typ diody.

\noindent
\verb?\ddiode{x}{y}?
Dioda v diagonální poloze, x - písmeno - orientace značky U vpravo nahoru,
D vpravo dolů, y - písmeno - poloha katody U nahoře, D dole.


\noindent
\verb?\htriac{x}?
Triak v horizontální poloze, x - písmeno - orientace řídicí elektrody
A vlevo dolů, B vlevo nahoru, C vpravo dolů, D vpravo nahoru.


\noindent
\verb?\vtriac{x}?
Triak ve vertikální poloze, x - písmeno - orientace řídicí elektrody
A vlevo dolů, B vlevo nahoru, C vpravo dolů, D vpravo nahoru.


\noindent
\verb?\hthyristor{x}{y}?
Tyristor v horizontální poloze, x - písmeno - poloha katody R vpravo, L
vlevo, y - písmeno poloha řídicí elektrody
A vlevo dolů, B vlevo nahoru, C vpravo dolů, D vpravo nahoru.


\noindent
\verb?\vthyristor{x}{y}?
Tyristor ve vertikální poloze, x - písmeno - poloha katody U nahoře, D
dole, y - písmeno poloha řídicí elektrody
A vlevo dolů, B vlevo nahoru, C vpravo dolů, D vpravo nahoru.


\noindent
\verb?\dthyristor{x}{y}{z}?
Tyristor v diagonální poloze, x - písmeno - poloha značky U vpravo
nahoru, D vpravo dolů, y - poloha katody U nahoru D dolů,
z - písmeno poloha řídicí elektrody
A vlevo dolů, B vlevo nahoru, C vpravo dolů, D vpravo nahoru.


\noindent
\verb?\hdiac?
Diak v horizontální poloze

\noindent
\verb?\vdiac?
Diak ve vertikální poloze

\noindent
\verb?\opto{x}?
Optočlen v horizontální poloze, x - písmeno - poloha tranzistoru R
vpravo, L vlevo.

\noindent
\verb?\opamp{x}{y}?
Operační zesilovač, x - písmeno - poloha výstupu R vpravo, L vlevo,
U nahoru, D dolů, y - poloha invertujícího vstupu U nahoře, D dole, R
vpravo, L vlevo.

\noindent
\verb?\ota{x}{y}{z}?
Operační transkonduktanční zesilovač,
x - písmeno - poloha výstupu R vpravo, L vlevo,
U nahoru, D dolů, y - poloha invertujícího vstupu U nahoře, D dole, R
vpravo, L vlevo, z - písmeno Y s linearizačními diodami.

\noindent
\verb?\bota{x}{y}{z}?
Operační transkonduktanční zesilovač se dvěma výstupy, (jako u OTA)

\noindent
\verb?\bjt{x}{y}{z}{v}?
Bipolární tranzistor, x - vodivost N npn, P pnp, y - poloha značky
kolektor emitor R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů, z - poloha emitoru
R vpravo, L vlevo, U nahoře, D dole, v - značka v kruhu N ne, Y ano.


\noindent
\verb?\jfet{x}{y}{z}{v}?
Polem řízený tranzistor JFET, x - písmeno - kanál N nebo P, y - písmeno
- poloha značky kolektor emitor R vpravo, L vlevo , U nahoru, D dolů, z
- písmeno - poloha emitoru R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů, v -
písmeno - značka v kruhu Y ano, N ne.


\noindent
\verb?\mos{x}{y}{z}{v}{w}{r}?
Polem řízený tranzistor MOSFET, x - písmeno - kanál N nebo P, y - písmeno
- poloha značky kolektor emitor R vpravo, L vlevo , U nahoru, D dolů, z
- písmeno - poloha emitoru R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů, v -
písmeno - typ reľimu E obohacený, D ochuzený, w - číslo počet řídících
elektrod 1 nebo 2, r - písmeno - značka v kruhu Y ano, N ne.

\noindent
\verb?\ujt{x}{y}{z}{v}?
Jednopřechodový tranzistor UJT (dvoubázová dioda),
x - písmeno - emitor N nebo P, y - písmeno
- poloha značky B1 B2, R vpravo, L vlevo , U nahoru, D dolů, z
- písmeno - poloha B1 R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů, v -
písmeno - značka v kruhu Y ano, N ne.

\noindent
\verb?\hall?
Hallův generátor

\noindent
\verb?\hmag?
Magnetorezistor horizontálně.

\noindent
\verb?\vmag?
Magnetorezistor vertikálně.

\noindent
\verb?\hptc?
Termistor PTC horizontálně.

\noindent
\verb?\vptc?
Termistor PTC vertikálně.

\noindent
\verb?\hntc?
Termistor NTC horizontálně.

\noindent
\verb?\vntc?
Termistor NTC vertikálně.

\noindent
\verb?\hvar?
Varistor horizontálně.

\noindent
\verb?\var?
Varistor vertikálně.

\noindent
\verb?\hprez?
Fotorezistor horizontálně.

\noindent
\verb?\vprez?
Fotorezistor vertikálně.

\noindent
\verb?\hpelt?
Peltierův článek horizontálně.



\subsection{Speciální obvodové značky a útvary}

Tyto značky obsahuje makro \verb?\eltex3? \\

\noindent
\verb?\deltaload? Zátěľ zapojená do trojúhelníka.

\noindent
\verb?\starload? Zátěľ zapojená do hvězdy.

\noindent
\verb?\starsource? Zdroje zapojené do hvězdy.

\noindent
\verb?\neta \netb \netc \netd \nete? Základní dvojbrany z obecných
impedancí.

\noindent
\verb?\inet?
Dvojbran I.

\noindent
\verb?\gneta \gnetb?
Dvojbran gama.

\noindent
\verb?\lneta \lnetb?
Dvojbran L.

\noindent
\verb?\pineta \pinetb?
Dvojbran $\pi$.

\noindent
\verb?\tneta \tnetb?
Dvojbran T.

\noindent
\verb?\xnet{n}?
Můstkový dvojbran, n - číslo - 1 obecné impedance, 2 zkrácený symbol pro
souměrný dvojbran.

\noindent
\verb?\bhnet?
Přemostěný dvojbran H.

\noindent
\verb?\hnet?
Dvojbran H.

\noindent
\verb?\btnet?
Přemostěný dvojbran T.

\noindent
\verb?\ttnet?
Dvojbran dvojité T.

\noindent
\verb?\gyrator?
Gyrátor.

\noindent
\verb?\unistor{x}?
Unistor, x - písmeno - orientace unistoru R vpravo, L vlevo, U nahoru, D
dolů.

\noindent
\verb?\flow{x}?
Uzavřená smyčka pro orientované grafy, x - písmeno - poloha smyčky U
nahoru, D dolů.

\subsection{Elektronky}

Tyto značky obsahuje makro \verb?\eltex4? \\

\noindent
\verb?\diode{x}{y}?
Dioda, x - písmeno - ľhavení Y ano, N ne, y - písmeno - nepřímo ľhavená
katoda Y ano, N ne.

\noindent
\verb?\triode{x}{y}?
Trioda, x - písmeno - ľhavení Y ano, N ne,y - písmeno - nepřímo ľhavená
katoda Y ano, N ne.

\noindent
\verb?\tetrode{x}{y}?
Tetroda, x - písmeno - ľhavení Y ano, N ne,y - písmeno - nepřímo ľhavená
katoda Y ano, N ne.

\noindent
\verb?\pentode{x}{y}{z}?
Pentoda, x - písmeno - ľhavení Y ano, N ne, y - písmeno - nepřímo ľhavená
katoda Y ano, N ne,  z - písmeno - spojení katody
s brzdicí mříľkou Y ano, N ne.


\noindent
\verb?\heptode{x}{y}{z}?
Heptoda, x - písmeno - ľhavení Y ano, N ne, y - písmeno - nepřímo ľhavená
katoda Y ano, N ne, z - písmeno - spojení katody
s brzdicí mříľkou a spojení stínicích mříľek g2 a g4, Y ano, N ne.


\subsection{Daląí vąeobecné značky}

Tyto značky obsahuje makro \verb?\eltex5? \\

\noindent
\verb?\hfuse?
Pojistka v horizontální poloze.

\noindent
\verb?\vfuse?
Pojistka ve vertikální poloze.


\noindent
\verb?\hrelay?
Relé v horizontální poloze.


\noindent
\verb?\vrelay?
Relé ve vertikální poloze.

\noindent
\verb?\hlight?
Světelný zdroj obecně (ľárovka) horizontálně.

\noindent
\verb?\vlight?
Světelný zdroj obecně (ľárovka) vertikálně.


\noindent
\verb?\bell?
Zvonek v horizontální poloze.

\noindent
\verb?\buzzer?
Bzučák v horizontální poloze.


\noindent
\verb?\siren?
Siréna v horizontální poloze.


\noindent
\verb?\microphone{x}?
Mikrofon ve vertikální poloze, x - písmeno - R orientace značky vpravo,
L vlevo.


\noindent
\verb?\earphone{x}?
Sluchátko ve vertikální poloze, x - písmeno - R orientace značky vpravo,
L vlevo.

\noindent
\verb?\loudspeaker{x}?
Reproduktor ve vertikální poloze, x - písmeno - R orientace značky vpravo,
L vlevo.

\noindent
\verb?\hcrystal?
Krystal v horizontální poloze

\noindent
\verb?\vcrystal?
Krystal ve vertikální poloze


\noindent
\verb?\hgap?
Jiskřiątě v horizontální poloze

\noindent
\verb?\vgap?
Jiskřiątě ve vertikální poloze


\noindent
\verb?\antenna{n}?
Anténa, n - číslo - typ antény  0 vysílací, 1 přijímací, 2 vysílání a
příjem střídavě, 3 vysílání a příjem současně,

\noindent
\verb?\dipole{n}?
Anténa dipól, n - číslo - 0 jednoduchý dipól, 1 skládaný dipól.

\noindent
\verb?\loopant?
Rámová anténa.

\noindent
\verb?\cell{x}{y}?
Galvanický článek horizontálně nebo vertikálně,
x - písmeno - R plus pól vpravo, L plus
pól vlevo, U plus pól nahoře, D plus pól dole, y - písmeno - Y
fotočlánek.


\noindent
\verb?\hglow?
Doutnavka horizontálně.


\noindent
\verb?\vglow?
Doutnavka vertikálně.

\noindent
\verb?\hdlamp?
Výbojka horizontálně.

\noindent
\verb?\vdlamp?
Výbojka vertikálně.

\noindent
\verb?\hflamp?
Zářivka horizontálně.

\noindent
\verb?\vflamp?
Zářivka vertikálně.

\noindent
\verb?\sensor{x}?
Čidlo veličiny, výstup je vlevo. x - text - symbol přísluąné veličiny
např. $\vartheta$ teplota.

\noindent
\verb?\head{n}?
hlava snímače, výstup je vlevo. n - číslo -1 mechanická stereo snímací,
2 magnetická mono snímací, 3 magnetická mono zapisovací,
4 magnetická mono mazací, 5 magnetická mono kombinovaná,
6 optická snímací.





\subsection{Blokové značky}

Tyto značky obsahuje makro \verb?\eltex6? \\

\noindent
\verb?\ptran?
Přenosový transformátor

\noindent
\verb?\fgen{n}?
Generátor kmitů, n - číslo - 1 sinusový, 2 impulsní, 3 sinusový s
proměnným kmitočtem.

\noindent
\verb?\delay?
Zpoľďovací linka

\noindent
\verb?\amplifier{x}?
Zesilovač signálu, x - písmeno - směr zesílení R vpravo, L vlevo.

\noindent
\verb?\filter{n}?
Kmitočtový filtr, n - číslo - 1 dolní propust, 2 horní propust, 3
pásmová propust, 4 pásmová zádrľ.

\noindent
\verb?\compressor?
Kompresor dynamiky.


\noindent
\verb?\expander?
Expandor dynamiky.

\noindent
\verb?\deemphase?
Kmitočtový filtr deemfáze.

\noindent
\verb?\preemphase?
Kmitočtový filtr preemphase.


\noindent
\verb?\artline?
Umělé vedení.

\noindent
\verb?\converter?
Měnič obecně.

\noindent
\verb?\corrector{n}?
Korektor, n - číslo - 1 korektor amplitudového zkreslení, 2 korektor fáze, 3
korektor skupinového zpoľdění.

\noindent
\verb?\limiter?
Omezovač.

\noindent
\verb?\balance?
Vyvaľovač.

\noindent
\verb?\termin{n}?
Zakončovací sada (vidlice), n - číslo - 1 s vyvaľovačem, jiné číslo -
bez vyvaľovače.

\noindent
\verb?\hybrid?
Vidlicový transformátor (vidlice).

\noindent
\verb?\modulator?
Modulátor.


\noindent
\verb?\atenuator?
Útlumový článek.


\noindent
\verb?\carrier{n}?
Nosný kmitočet, n - číslo - 1 plná nosná, 2 částečně potlačená, 3 úplně
potlačená.


\noindent
\verb?\freq{n}?
Kmitočet, n - číslo - 1 pilotní, 2 signalizační. 3 měřicí.

\noindent
\verb?\pilot{n}?
Pilotní kmitočet, 1 primární skupina, 2 sekundární skupina, 3 terciální
skupina, 4 kvartální skupina.

\noindent
\verb?\band{n}?
Kmitočtové pásmo, n - číslo - 1 kmitočtově neinvertované, 2 pásmo ad 1
fázově invertované, 3 kmitočtově invertované, 4 pásmo ad 3 fázově
invertované.


\noindent
\verb?\ltran{x}{n}?
Směrový vysílač světla, x - písmeno - orientace značky
R vysílá světlo vpravo, L vlevo, n - číslo - druh světla 1 koherentní,
jiné čislo - nekoherentní.


\noindent
\verb?\lrec{x}{n}?
Směrový přijímač světla, x - písmeno - orientace značky
R vysílá světlo vpravo, L vlevo, n - číslo - druh světla 1 koherentní,
jiné číslo - nekoherentní.


\noindent
\verb?\fibre{x}?
Optické vlákno, x - písmeno - druh vlákna S jednovidové s nespojitým
indexem lomu, M mnohovidové s nespojitým indexem lomu, jiné písmeno -
optické vlákno obecně.

\noindent
\verb?\threephase{x}?
Značka zapojení třífázového zdroje, x - písmeno - D trojúhelník, S
hvězda.

\noindent
\verb?\rgraetz?
Můstkový usměrňovač.


\noindent
\verb?\trafo{x}?
Jednofázový transformátor, x - písmeno - poloha značky
H horizontální V vertikální.


\noindent
\verb?\engine{n}?
Motor, n - číslo - 0  stejnosměrný, 1 jednofázový,  3 třífázový,
4 lineární, 5 krokový.

\noindent
\verb?\gener{n}?
Generátor, n - číslo - 0 stejnosměrný, 1 jednofázový, 3 třífázový.

\subsection{Logické obvody}

Tyto značky obsahuje makro \verb?\eltex7? \\

\noindent
\verb?\andnand{n}{m}{x}?
Logické hradlo AND, n - číslo - počet vstupů 2 dva vstupy, 3 tři vstupy,
m - číslo - typ hradla 0 základní, 1 výkonové,  2 základní s otevřeným
kolektorem, 3 výkonové s otevřeným kolektorem, x - písmeno - I
invertovaný výstup, N neinvertovaný výstup.


\noindent
\verb?\ornor{n}{m}{x}?
Logické hradlo OR, n - číslo - počet vstupů 2 dva vstupy, 3 tři vstupy,
m - číslo - typ hradla 0 základní, 1 výkonové,  2 základní s otevřeným
kolektorem, 3 výkonové s otevřeným kolektorem, x - písmeno - I
invertovaný výstup, N neinvertovaný výstup.

\noindent
\verb?\invert{m}{x}?
Invertor, 
m - číslo - typ hradla 0 základní, 1 výkonové,  2 základní s otevřeným
kolektorem, 3 výkonové s otevřeným kolektorem, x - písmeno - I
invertovaný výstup, N neinvertovaný výstup.

\section{Pouľití příkazů.}
Je třeba načíst makro \verb?eltex? a \verb?bezier?   Pro \uv{starý}
\LaTeX  2.09 je pak struktura příkazů:

 \begin{verbatim}
\documentstyle[a4,bezier]{article}
\input{eltex1}
% podle potreby dale \input{eltex2} .....  \input{eltex8}
\begin{document}

\begin{figure}
\begin{center}
\begin{picture}(100,80)(0,0)  % bude obrázek 100 x 80 mm

\grid{10}{8}                  % nakreslí rastr s krokem 10 mm
                              % na plochu pro obrázek s čísly v mm
                              % pro usnadnění orientace při umístění
                              % součástek. Po dokončení obrázku lze
                              % příkaz smazat
\put(30,30){\dind{U}{R}{1}}

\end{picture}
\end{center}
\caption{\it Schéma zapojení.}
\label{fig:agic1}
\end{figure}

tady nějaký text


\end{document}

\end{verbatim}

Pro \uv{nový} \LaTeX 2e příkazy fungují stejně, akorát je jiná hlavička
dokumentu.



\section{Příklad.}


\begin{verbatim}
\begin{figure}
\begin{center}
\begin{picture}(100,80)(0,0)
\grid{10}{8}
\put(40,40){\mos{N}{R}{D}{D}{2}{Y}}
\put(10,40){\hcap{0}}
\put(40,10){\vrez{0}}
\put(40,40){\vrez{1}}
\put(30,10){\vrez{0}}
\put(30,40){\vrez{0}}
\put(60,10){\vrez{0}}
\put(70,10){\vcap{0}}
\put(60,45){\vvind{R}{0}}
\put(70,50){\vturn{L}{0}}
\put(65,50){\vcore{3}{F}}
\put(60,10){\chassis{D}}
\put(60,65){\vwire{5}}
\put(60,70){\hwire{30}}
\put(60,40){\hwire{10}}
\put(10,10){\hwire{80}}
\put(70,50){\hwire{10}}
\put(70,56){\hwire{10}}
\put(10,70){\hwire{30}}
\put(30,10){\node}
\put(40,10){\node}
\put(60,10){\node}
\put(70,10){\node}
\put(30,40){\node}
\put(40,43.5){\node}
\put(60,40){\node}
\put(30,70){\node}
\put(90.5,10){\pin}
\put(80.5,50){\pin}
\put(80.5,56){\pin}
\put(90.5,70){\pin}
\put(9,10){\pin}
\put(9,70){\pin}
\put(9,40){\pin}
\put(20,45){$C_{1}$}
\put(20,55){$R_{1}$}
\put(20,25){$R_{2}$}
\put(45,62){$R_{3}$}
\put(45,25){$R_{4}$}
\put(53,25){$R_{5}$}
\put(75,25){$C_{2}$}
\put(90,75){$+U_{CC}$}
\put(9,75){$\pm U_{r}$}
\end{picture}
\end{center}
\caption{\it Schéma zapojení.}
\label{fig:agic1}
\end{figure}
\end{verbatim}

\begin{figure}
\begin{center}
\begin{picture}(100,80)(0,0)
\grid{10}{8}
\put(40,40){\mos{N}{R}{D}{D}{2}{Y}}
\put(10,40){\hcap{0}}
\put(40,10){\vrez{0}}
\put(40,40){\vrez{1}}
\put(30,10){\vrez{0}}
\put(30,40){\vrez{0}}
\put(60,10){\vrez{0}}
\put(70,10){\vcap{0}}
\put(60,45){\vvind{R}{0}}
\put(70,50){\vturn{L}{0}}
\put(65,50){\vcore{3}{F}}
\put(60,10){\chassis{D}}
\put(60,65){\vwire{5}}
\put(60,70){\hwire{30}}
\put(60,40){\hwire{10}}
\put(10,10){\hwire{80}}
\put(70,50){\hwire{10}}
\put(70,56){\hwire{10}}
\put(10,70){\hwire{30}}
\put(30,10){\node}
\put(40,10){\node}
\put(60,10){\node}
\put(70,10){\node}
\put(30,40){\node}
\put(40,43.5){\node}
\put(60,40){\node}
\put(30,70){\node}
\put(90.5,10){\pin}
\put(80.5,50){\pin}
\put(80.5,56){\pin}
\put(90.5,70){\pin}
\put(9,10){\pin}
\put(9,70){\pin}
\put(9,40){\pin}
\put(20,45){$C_{1}$}
\put(20,55){$R_{1}$}
\put(20,25){$R_{2}$}
\put(45,62){$R_{3}$}
\put(45,25){$R_{4}$}
\put(53,25){$R_{5}$}
\put(75,25){$C_{2}$}
\put(90,75){$+U_{CC}$}
\put(9,75){$\pm U_{r}$}
\end{picture}
\end{center}
\caption{\it Schéma zapojení.}
\label{fig:agic1}
\end{figure}







\end{document}

</pre></body></html>